PACTware 5.0
PACTware Consortium e.V.

Copyright (C) 1999-2015 PACTware Consortium e.V.
Alle Rechte vorbehalten
===============================================================================
Inhalt
===============================================================================
 1. Überblick 
 2. Software Voraussetzungen
 3. Hardware Voraussetzungen
 4. Installation
 5. Deinstallation
 6. Starten von PACTware
 7. PACTwareFileAssign.exe
 8. Laden von mit PACTware 3.x erstellten Projekten (*.PW3)
 9. Bekannte Probleme
10. Änderungen in dieser Version
11. Problemmeldungen
12. Download .NET Framework 3.5/4.0

===============================================================================
1. Überblick 
===============================================================================
 PACTware (Process Automation Configuration Tool) ist ein Programm, mit dem 
 kommunikationsfähige Feldgeräte  unterschiedlicher Hersteller in Projekten 
 zusammengefasst werden können. PACTware dient entsprechend der FDT 
 Spezifikation 1.2.1/2.0 (Field Device Tool  Specification) als Rahmenprogramm für 
 DTM (Device Type Manager), die von den Herstellern der Feldgeräte als 
 Konfigurationssoftware geliefert werden. Über CommDTM (Communication DTM) wird 
 die Kommunikation mit den Feldgeräten unter Verwendung von Protokollen wie z.B. 
 dem HART oder Profibus Protokoll hergestellt.
  
===============================================================================
2. Software Voraussetzungen
===============================================================================
 PACTware läuft auf den Betriebssystemen Windows Vista, Windows 7, Windows 8 und 
 Windows 10 und den dazugehörigen Windows Server Versionen. 
 
 Windows 95, 98, ME, NT 4.0, Windows 2000 und Windows XP werden von diesem PACTware 
 Release nicht mehr unterstützt

===============================================================================
3. Hardware Voraussetzungen
===============================================================================
 PACTware benötigt minimal 100 MByte Festplattenspeicher und 500 MByte Hauptspeicher. 
 Empfohlen wird ein Computer mit Pentium(R) Dual-Core Prozessor oder besser und eine 
 Microsoft kompatible Maus oder ein gleichwertiges Zeigegerät.
 
 Beachten Sie auch die Hardware Voraussetzungen der Gerätetreiber.
 
===============================================================================
4. Installation
===============================================================================
 Unter Windows Vista/7/8/10 benötigen Sie Administrator Rechte.

 Bevor PACTware auf dem Computer installiert wird, müssen alle laufenden Programme 
 beendet werden. 
 Außerdem muss die .NET Runtime Umgebung in der Version 2.0 (bzw. das .NET Framework 3.5) 
 und das .NET Framework 4.x vor der Installation von PACTware auf dem PC installiert
 worden sein.
 Auf Computern mit Windows 8 und Windows 10 muß das .NET Framework 3.5 im System 
 aktiviert werden. Es ist keine Installation im herkömmlichen Sinne erforderlich.

 Es ist auch möglich das .NET Framework mit Hilfe der Installationsmedien zu aktivieren.
 Starten Sie hierzu in einem Windows Kommando Eingagefenster den folgenden Befehl für ein 
 32BIT System:
 
 Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:<drive>:\sources\sxs /LimitAccess

 Auf einem 64BIT System müssen Sie den vollständigen Pfad zu DSIM.EXE angeben:
 
 %WINDIR%\sysnative\DISM /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:<drive>:\sources\sxs /LimitAccess
 
 Die Setup-Datei PACTware50setup.zip enthält den Basis-Setup für PACTware 5.0 
 mit Online Handbuch in Englisch und Deutsch, den HART CommDTM und den Generic HART DTM.
 
 Nach dem Entpacken in ein temporäres Verzeichnis wird die Installation 
 mit einem Doppelklick auf Setup.exe gestartet.
 
 Nach Auswahl der Installationssprache wird der Benutzer durch die Installation
 geführt.

 Für den HART CommDTM und den Generic HART DTM wird automatisch jeweils ein
 eigener Setup gestartet, der Benutzereingaben verlangt.

 Wenn PACTware 3.0, 3.5, 3.6, 4.0 oder 4.1 auf dem PC installiert waren, können
 am Ende der Installation alle Passwörter für PACTware 5.0 übernommen werden. 

 PACTware 2.4, 3.0, 3.6 und 4.1 bleiben auf dem PC parallel erhalten.

 In das Windows Startmenü wird eine Programmgruppe für den aktuellen Benutzer
 eingetragen und auf dem Desktop erscheint eine Verknüpfung auf PACTware 5.0.

===============================================================================
5. Deinstallation
===============================================================================
 PACTware wird über den Eintrag "Uninstall PACTware 5.0" in der Programmgruppe
 mit dem Namen PACTware 5.0 oder über den Programmeintrag in der Systemsteuerung
 "Programme und Funktionen" deinstalliert.
 
 Bevor Sie das Deinstallationsprogramm starten, beenden Sie unbedingt PACTware,
 da sonst nicht alle Komponenten deinstalliert werden können.

===============================================================================
6. PACTware starten
===============================================================================
 PACTware wird immer zusammen mit mindestens einem DTM geliefert. Bevor 
 PACTware gestartet wird, sollte der DTM mit seinem Setup-Programm ebenfalls 
 installiert worden sein. 

 PACTware wird entweder mit Doppelklick auf die Verknüpfung oder im Windows 
 Startmenü über <Programme> in der installierten Programmgruppe mit dem  
 Eintrag PACTware 5.0 gestartet. 

===============================================================================
7. PACTwareFileAssign.exe
===============================================================================
 Das Setup dieser Version weist PACTware 5.0 den Dateiendungen PW4, TPL, PW5 und
 TP5 zu. Wenn Sie paralell PACTware 4.1 auf Ihrem System verwenden wollen und 
 PACTware 4.1 für PW4- und TPL-Dateien verwenden wollen, können Sie die Zuordnung
 mit dem Tool PACTwareFileAssign.exe ändern. Sie finden PACTwareFileAssign.exe im
 PACTware Installationsverzeichnis. Das Programm benötigt Administrator-Rechte.
 
===============================================================================
8. Laden von mit PACTware 3.x erstellten Projekten (*.PW3)
===============================================================================
 Mit PACTware 5.0 wurde die Untersttzung von PW3 Dateien eingestellt. Um eine
 solche Datei in PACTware laden zu können, laden Sie die Datei zunächst in 
 PACTware 4.1 und speichern sie als PW4-Datei ab. Diese Datei können Sie in
 der aktuellen PACTware Version laden und in eine PW5-Datei umwandeln.
 
===============================================================================
9. Bekannte Probleme
===============================================================================
9.1 Wenn im Gerätekatalog nur noch die Baumansicht dargestellt wird, kann mit
 dem Ausführen der Datei PACTwareResetSettings.reg aus dem Installationspaket
 die Grundeinstellung wieder hergestellt werden.

9.2 Es können Exception-Meldungen im Error-Monitor auftauchen, wenn während 
 des Topologie-Scans GatewayDTMs an Elternknoten hinzugefügt werden, die FDT2 DTMs sind
 oder selbst an solchen hängen. Der Grund hierfür wird untersucht und in einer 
 zukünftigen Version gelöst. Es gibt aber keine negative Auswirkungen.

9.3 Gelegentlich kommt die Meldung, dass ein DTM noch in Benutzung sei, wenn er an 
 einem FDT2 Eltern-DTM hängt. Bestätigen Sie dann trotzdem das Herunterfahren des DTMs.

9.4 Es gibt ein bekanntes Problem bei der Verwendung von verschiedenen Versionen 
 der DevExpress WPF Bibliothek (z.B. wenn diese von DTMs verwendet werden).
 Eine Lösung zu diesem Problem wird zur Zeit beim FDT A&S Team untersucht.
 Sobald eine Lösung verfügbar ist, wird sie integriert.

9.5 Nach dem Öffnen eines Projektes mit FDT2 DTMs wird eine geändert Markierung
 gesetzt, wenn der DTM mit der rechten Maustaste im Projektbaum angeklickt wird. 
 Dies ist vermutlich ein Problem im DTM und wird aktuell untersucht.
 
9.6 Es kann Probleme mit der Bildschirmanzeige geben, wenn in den Windowseinstellungen
 der Anzeige 'Größer - 150%' eingestellt wird.

9.7 Ganz selten wurde beobachtet, dass bei der Aktivierung des MS DotNet Framworks 3.5
 auf Windows 8.1 Betriebssystemen zu Porblemen kommt. Meistens sind installierte 
 Security Patchs der Grund. Hier empfehlen wir dann auf ein vollständiges Paket upzudaten.
 (wie z.B. ein SerivePack)
 
9.8 Die Sprachumschaltung für FDT 2 DTMs scheint bei geladenen DTMs nicht zu funktionieren
 FDT 2 unterstüzt die Umschaltung der Framesprache nicht, während ein DTM geladen ist. Laden
 Sie in einem solchen Fall das geladene Projekt neu um die Sprachumschaltung für die enthaltenen
 FDT 2 DTMs zu aktivieren. 
 
===============================================================================
10. Änderungen in dieser Version
===============================================================================
10.1 In dieser Version wurde die Unterstützung von DTMs erweitert. Jetzt werden
 DTMs gemäß FDT Spezifikation 1.2/1.2.1 und FDT 2.0 unterstützt. Dazu wurde die
 bisherige FDT Engine gegen eine zentrale von der FDT Group unterstützten Komponente
 ausgetauscht. 

10.2 In dieser Version wird TCI nicht unterstützt. Es ist geplant dies in einer späteren
 Version in überarbeiteter Form wieder aufzunehmen. Alle anderen bekannten
 Funktionalitäten werden weiter unterstützt und sind um den FDT2 Support erweitert
 worden.
 
===============================================================================
11. Problemmeldungen
===============================================================================
 Wenn ein Problem mit einem DTM oder mit PACTware auftritt, wenden Sie sich an die
 Hotline hotline@pactware.com oder Telefon ++49 (0)7240 9430967.

 Angaben über den Lieferanten von PACTware stehen im Formular, das über den 
 Eintrag Info über... im Menü Hilfe aufgerufen wird.
 
 Informationen über den DTM erhält man entweder über den Eintrag Eigenschaften
 im Kontextmenü des Gerätes in der Projektstruktur oder mit der Taste Info 
 im Gerätekatalog, nachdem das betroffene Gerät im Katalog ausgewählt wurde.
 
 Bei der Problembeschreibung nennen Sie bitte das Betriebssystem, auf dem PACTware 
 läuft, die Programmversion von PACTware und vom DTM. Um eine Lösung zu finden, 
 helfen alle Angaben über die Interaktionen bzw. die ausgeführten Funktionen, 
 die zu dem Problem geführt haben. Außerdem sind Monitorbildinhalte bei der 
 Analyse hilfreich.

===============================================================================
12. Download .Net Framework 3.5/4.0
===============================================================================
 Download-Link für .NET Framework  3.5:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=22

 Download-Link für .NET Framework  4.0:
http://www.microsoft.com/en-us/search/DownloadResults.aspx?q=.net%20framework%204.0%20full
